ТЕМА ВЕБИНАРА: Чистые помещения: от проектирования до эксплуатации

1) 11.05 – 11.25 Спикер: Александр Евгеньевич Федотов, эксперт ИСО по чистым помещениям, директор ООО «Чистые технологии»,  доктор техн. наук.
Тема: Чистое помещение, как комплекс сложных инженерных систем: требования технологии, цикл жизни ЧП, перепады давления, испытания и типичные ошибки. 
Тезисы выступления:
1. Суть чистого помещения - это  инженерный комплекс, который создаёт и поддерживает заданную чистоту воздуха как обязательную технологическую среду — требования к ней диктует сама технология производства.
2. Чистое помещение — это н ограждающие конструкции, система вентиляции и кондиционирования, а также электроснабжение, водоснабжение и другие инженерные системы — всё с учётом GMP, санитарных и пожарных норм.
3. Жизненный цикл. Эффективность и долговечность зависят от согласованности всех этапов: грамотного проекта, подбора оборудования, качественного монтажа, испытаний (аттестации) и дальнейшей эксплуатации.
4. Перепады давления. Выбор правильной величина перепадов (без завышения, но с запасом для контроля уровней предупреждения), выстроить каскады давления (рост при переходе к помещениям более высокого класса чистоты), определить «нулевую» точку отсчёта и обеспечить непрерывный контроль.
5. Испытания и контроль. Методы регламентированы ГОСТ Р ИСО 14644‑1‑2027 (классы чистоты и их проверка) и ГОСТ Р ИСО 14644‑3‑2020 (контроль скорости потока, расхода воздуха, перепадов давления, целостности фильтров, времени восстановления, температуры и влажности и др.). 
6. Типичные ошибки. Основные проблемы возникают на разных уровнях: в планировке и проработке технологии, при проектировании, в задании классов чистоты, при испытаниях.
11.25 - 11.30 Ответы на вопросы

2) 11.30 - 11.50 Спикер: Глеб Сергеевич Ощепков, эксперт по квалификации и валидации, генеральный директор ООО «САТ» 
Тема: Квалификация и валидация систем вентиляции и кондиционирования воздуха: системы автоматизации и системы мониторинга, подходы и типичные ошибки. 
Тезисы выступления: 
1. Что такое квалификация и валидация Основные понятия, различия между квалификацией и валидацией, их место в жизненном цикле чистого помещения. 

2. Система автоматизации и система мониторинга Назначение систем, ключевые различия между ними, контролируемые параметры и их роль при квалификации и дальнейшей эксплуатации объекта. 

3. Основные подходы к квалификации Этапы проведения квалификации, состав проверок, документация и подтверждение соответствия фактических параметров проектным требованиям. 

4. Типичные ошибки и способы их устранения Ошибки проектирования, монтажа, настройки автоматики и мониторинга, которые выявляются при квалификации, а также практические способы их предупреждения и исправления.
11.50 - 11.55 Ответы на вопросы
3) 11.55 – 12.25 Спикер: Игорь Николаев, ведущий инженер по проектированию систем вентиляции и кондиционирования чистых помещений, ООО «Алюмика» 
Тема: Технические особенности организации микроклимата чистых помещений на производствах фармацевтики и микроэлектроники. 
Тезисы выступления: 
1.  Концептуальные различия и специфика создания микроклимата на фармацевтических производствах и предприятиях микроэлектроники. 
2.  Современные стратегии автоматического регулирования и поддержания постоянного расхода климатических систем (Схемы регулирования расхода воздуха и давления в чистых помещениях).  
3.  Технические особенности оборудования для создания микроклимата чистых помещений с требуемыми классами чистоты (Центральные кондиционеры, ФВМ, воздухораспределители)
12.25 - 12.30 Ответы на вопросы
4) 12.30 – 13.00  Ответы на вопросы Спикер: Павел Алексеевич Кузютин, технический директор компании VEOX 
Тема: Подбор и технические особенности оборудования для регулирования расхода в и давления воздуха в чистых помещениях 
Тезисы выступления:
1. Подбор и технические различия дроссельных клапанов и CAV-регуляторов
Принципы работы, возможности и ограничения. В каких случаях достаточно дроссельного клапана, а когда необходимо автоматическое поддержание постоянного расхода воздуха.
2. Подбор и отличия VAV-регуляторов расхода воздуха от регуляторов давления
Что измеряет и поддерживает каждый тип оборудования. Основные задачи и области применения в системах вентиляции чистых помещений.
3. Готовые решения автоматизации и запуска регуляторов расхода воздуха и давления
Типовые схемы управления, готовые шкафы автоматики, подключение, настройка и диспетчеризация без необходимости разрабатывать систему управления с нуля.
13.00 - 13.05 Ответы на вопросы




